-- ~  [image: ]
MeteoMedia  
CABLE TV DES PLATEAUX  
106, CHEMIN DE LA CHAINE DE ROCHES  
ST-JEAN DE MATAPEDIA  
GOJ 2SO  
ATTN.: DANIEL BLAQUIERE  
TETE DE RESEAU: ST-VIANNEY  
AUX CABLODISTRIBOTEURS AFFILIES A METEOMEDiA  
OBJET: INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE TETE DE RESEAU NECESSAIRES  
A LA RECEPTION DU SIGNAL DE METEOMEDIA.  
Toute l' equipe de Meteomedia est heureuse d'offrir sa programmation a vos abonnes. Nous tenons  
egalement a vous remercier de l'inten::t que vous portez a notre entreprise ainsi qu'a notre service.  
Afin de continuer la diffusion de Meteomedia, vous trouverez une piece d'equipement:  
* Un IRD ( Integrated Receiver Decoder) qui permet la reception du signal satellite et qui le  
convertit en un signal analogue qui porte le nurnero de serie : DEJA LIYRE  
* Un PMX qui insere les conditions et prevision meteo locales qui porte le  
nurnero de serie : 15452  
[image: ]
Yous trouverez aussi un guide d' installation de ces equipements afin de vous faciliter la tac he.  
[image: ][image: ]IL EST IMPORTANT QUE CET EQUIPEMENT SOIT INSTALLE A LA TETE DE RESEAU  [image: ][image: ][image: ]
POUR LAQUELLE IL A ETE CONFIGURE. CE IRD ET CE PMX ONT ETE PROGRAMMES  
l  
POUR RECEVuiR LES iNFORMATiONS LOCALES QUI SERONT Dll<'FUSEES A. PARTfR DU  SITE DE RECEPTION IDENTIFIES SUR L'ETIQUETTE D'EXPEDITION.  
Yeuillez garder en filiere le numero de serie du IRD et du PMX afin de faciliter Jes communications avec .  l' equipe technique de Meteomedia dans l'eventualite OU des problemes techniques venaient a se produire.  [image: ][image: ]
Si vous desirez davantage d' informations ou si vous avez des questions quanta !'installation de ces  nouveaux equipements, notre service technique est a votre disposition 24 heures par jour, 7 jours semaine.  Yous pouvez rejoindre le service technique de Meteomedia au ( 514) 597-0232 Ext. 162.  [image: ]
Merci de contribuer a faire de Met9'61edi~ le NUMEROJ1 en information meteorologique au Quebec.  Yeuillez rece;foir !' expression d0'fos me· Jure alutatin s.  [image: ]
~----.-0 _ UNE DIVISION DE PELMOREX COMMUNICATIONS INC  [image: ]
. . ,P  
(.,¼-z, BUREAU 251  
1755, BOUL RENE-LEVESQUE EST  
MONTREAL, QUEBEC  
H2K 4P6  
TELEPHONE: (514) 597-1700  
TELECOPIEUR: (514) 597-2981 
'~  [image: ][image: ]
MeteoMedia  
OBJ~T: INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION DU RECEPTEUR SATELLITE~  DIGITAL (IRD (D9223), PMX-15'00 ET DU MODULATEUR  
NOTE: ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ANTENNE EST TRES BIEN  POSITIONNEE ET RENCONTRE LES PARAMETRES SUIVANTS:  
• ANIK E-2 (Sande C)  
• Transpondeur 10-A  
• Polarisation horizontale  
• Frequence du L-Band : 950 a 1450 MHz  
1. lnstallez le recepteur satellite a proximite du PMX-1500, dO a la restriction du  cable data qui est d'une longueur de six (6) pieds maximum.  
2. Reliez le signal provenant du LNB au IRD.  
3. Branchez un moniteur video a la sortie MONITEUR du IRD.  
4. Appuyez sur STANDBY, l'afficheur indiquera 105 qui est le canal virtuel de  MeteoMedia. Allez a l'item 14.  
5. Si l'afficheur indique 0  
6. Appuyez sur la touche MENU.  
7. Appuyez sur le bouton 2 pom UNLOCK.  
8. Appuyez sur le bouton 9 pour obtenir le INSTALLER MENU.  
9. Le curseur apparaitra sur la ligne BAND, celle-ci devra etre sur C (si different,  appuyez sur CHAN UP pour obtenir C).  
10. Assurez-vous de !'exactitude des parametres suivants :  
UNE DIVISION DE PELMOREX COMMUNICATIONS INC.  
BUREAU251  
1755, SOUL. RENE-LEVESQUE EST  
MONTREAL, QUEBEC  
H2K4P6  
TELEPHONE: (514) 597-1700 .  
TELECOPIEUR: (514) 597-2981 
• FREQUENCE L-BAND :  • RATE:  
" • TUNER GAIN:  
• VIDEO STANDARD:  
• SWIFT SELECT:  
• SECONDS TO NO SIGNAL:  • POLARIZATION:  
• NETWORK ID:  
-2- 
1070.00 MHz  
7/8  
low  
525:NTSC  
RF  
0  
H  
0  
NOTE: Pour changer un parametre, appuyez sur NEXT jusqu'a la  position de !'item desire atutilisez-le bet:tten GHAN UP peur le  [image: ][image: ]
modifier.  
11. Appuyez sur le bouton YES pour sauvegarder les parametres en memoire.  12. Appuyez sur le bouton VIEW pour revenir au service video.  
13. Composez 10Ssur le clavier numerique pour obtenir le service MeteoMedia.  14. Branchez le cable data fourni sur le D825 du IRD au DB9 du PMX-1S00.  15. Reliez la sortie VIDEO du IRD au VIDEO INPUT 2 du PMX-1S00.  
16. Reliez la sortie BALANCED AUDIO 1 LEFT du IRD a L'AUDIO IN du  MODULA TEUR. Assurez-vous que les sorties audio soient en position stereo  (l'interrupteur mono/stereo est situe de chaque cote des connecteurs audio)  
17. Reliez la sortie VIDEO OUT du PMX-15:00 au VIDEO IN du MODULATEUR.  18. Reliez votre sortie Rf out de votre MODULA TEUR a votre reseau.  19. Maintenant vous pouvez demarrer le IRD et le PMX-1500.  
20. Assurez-vous que les signaux audio et video soient bien presents a la sortie du  IRD.  
21. Si oui, vous commencerez a apercevoir le contenu de la programmation dans la  prochaine heure. Le PMX-1 S00 peut prendre environ 3 a 4 heures pour recevoir  toutes les donnees. ·  
22. Si non, communiquez avec notre service technique au (514) 597-0232 paste  162.  
96-12-17 
INSTALLATION DU NOUVEAU LOGICIEL  
lnserer la disquette rouge (profil meteorologique individual) et activer  l'appareil (power on). N.B. II est important que la disquette soit inseree  avant la mise sous tension afin de permettre la lecture de la disquette.  Lors du transfert des informations de la disquette vers le decodeur, le  video provenant du recepteur-satellite devrait etre present a la sortie du  decodeur. Lorsque le transfert du contenu de la disquette rouge sera  termine, la sortie video du decodeur disparaitra. Prevoir moins de 1  minute pour cet etape. N.B. Si apres 5 minutes l'appareil n'a pas reagi,  communiquer sans tarder avec le technicien de service au numero indique  plus bas.  
Fermer l'appareil (power off).  
Retirer la disquette rouge et conservez la pour reference ulterieure  
lnserer la disquette noire (images graphiques) et reactiver a nouveau  l'appareil (power on). N.B. La disquette noire dolt demeurer en tout temps  dans l'appareil  
Votre decodeur est maintenant en mesure de recevoir les commandes  qui serviront a presenter les informations dites locales; ii faut prevoir  environ une heure avant que l'appareil soit entierement operationnel  
N'hesitez pas a communiquer avec le technicien de service en tout temps  afin d'obtenir de plus amples informations en composant le :  (514) 597-0232 poste 162 
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MétboMédia

OBUET:  INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION DU RECEPTEUR SATELLITE.

DIGITAL (IRD {D9223), PHX-1500 ET DU MODULATEUR

NOTE:  ASSUREZVOUS QUE VOTRE ANTENNE EST TRES BIEN

10,

POSITIONNEE ET RENCONTRE LES PARAMETRES SUIVANTS -
« ANK E2 (Banda C)

Fréquance du L-8and : 960 & 1450 MHz

Instaliez le réoapteur satelite & provimits du PMX-500, d0 & ia restriction du
clble data qui est dune longueur de sb (8) pleds madmun.

Reliez fo signal provenant d: LNB au IRD.
Brunchez un moniteur vidéo & ia sorie MONITEUR du IRD.

Appuyez sur STANDBY. lafficheur indiquera 105 qu est la canal vituel de
Métsoadia. Allez & Mo 14,

i faicheur indique 0
Appusye st la touche MENU.

AP T BTN 2 POTT MO —
Appuyez sur s bouton 8 pour btk e INSTALLER MENU.

Lo curseur spparslia sur la igne BAND, calle-cf dovra 8ire sur C (a! diftérent,
‘appuysz sur CHAN UP pour obtsnlr C).

Assurez-vous de fexactfude des paraméires sulvants |
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MétéoMeédia

OBJET:  INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION DU RECEPTEUR SATELLITE

DIGITAL (IRD (D9223), PMX-1500 ET DU MODULATEUR

NOTE : ASSUREZVOUS QUE VOTRE ANTENNE EST TRES BIEN

POSITIONNEE ET RENCONTRE LES PARAMETRES SUIVANTS :
ANIK E-2 (Bande C)

« Transpondeur 10-A

« Polarisation horizontale

« Fréquence du L-Band : 950 & 1450 MHz

10

Installez le récepteur satelte 3 proximité du PMX-1500, d 4 la restrction du
cable data qui est dune longueur de si (6) ieds maximum

Reliez le signal provenant du LN au IRD.
Branchez un moniteur vidéo 4 la sortie MONITEUR du IRD.

Appuyez sur STANDBY, faffcheur indiquera 105 qui est e canal virtuel de.
MétsoMedia. Allez  fitem 14.

Si Fafficheur indique 0
Appuyez sur la touche MENU.

Appuyez sur fe bouton 2 pour UNLOCK.

Appuyez sur le bouton 9 pour obtenir le INSTALLER MENU.

Le curseur apparaltra sur a ligne BAND, celie-ci devra étre sur C (si différont,
appuyez sur CHAN UP pour obtenir C).

Assurez-vous de lexactitude des paramtres suivants :
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FREQUENCE L-BAND :
RATE:

TUNER GAIN:

VIDEO STANDARD:
SWIFT SELECT:
'SECONDS TO NO SIGNAL:

moditer.
Appuyez sur e bouton YES pour sauvegardor les paramtras en mémois.
Appuyez sur s bouton VIEW pour rovens au servios vido.
‘Composez 108 sur e ciavier numérique pour oblecir e servics MétsoMAdia.
Branchez lo cAble dats four sur le DB25 du IRD au DBS du PMX-1500
Reliaz ia sortie VIDEO du IRD au VIDEO INPUT 2 du PMX-1500.
Redoz fa sortle BALANCED AUDIO 1 LEFT du IRD & L'AUDIO IN  du
MODULATEUR. Assirez-vous qus les sorties suio solent en poskion stéréo
(Titerrupteur manaletereo eet sHué d chague o84 des connecteurs audio)
Reliez la sortie VIDEO OUT du PMX-1500 au VIDEO IN_du MODULATEUR.
Flle voie sorte RFout de vots MODULATEUR & votre réseas.
Maintanant vous pouvez démanor e IRD st le PHX-1500.

Assurez-vous qus les signaux audio ot vidéo solent blen présents & la sore du
IRD.

84 0ul, vous commenosraz & sparevol ie contenu de la programmation dans i
prochaine heurs. L PMX-1500 peut prandrs eaviron 3 & 4 heurss pour mosvoir
‘toutes les données.

81 non, comemuniquez avec nokte servics tachnique au (814) 897.0232 poate
182,

961247




image1.png




image5.png
MétéoMeédia




image8.png




image13.png




image16.png




